**[ЗООМАГ24.РФ](http://зоомаг24.рф/akvariymistika/akvariumnoe-oborudovanie)**

**Инструкция по применению:**

**CHEF Pro** - инновационный запатентованный прибор, разработанный опытной и полной энтузиазма командой Отдела Исследований и Разработок компании Ферпласт. Благодаря передовой конструкции, **CHEF Pro** способен предоставить рыбам оптимальное кормление, сохраняя корм свежим в течение длительного времени. Фактически контейнер содержит шнек, который тщательно перемешивает корм, поставляя одинаковые его порции к выходному отверстию. Кроме аквариумов, **CHEF Pro** может использоваться в садках для черепах или террариумах. **CHEF Pro** идеален для кормления хлопьевидным (флэйк) и гранулированным кормом. **CHEF Pro** абсолютно безопасен, поскольку работает от источника тока с очень низним напряжением (3 вольта).

[**ЗООМАГ24.РФ**](http://зоомаг24.рф/akvariymistika/akvariumnoe-oborudovanie)

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**

* Удостоверьтесь, что Вы используете две «пальчиковые» щелочные батареи типоразмера АА LR6 (не входят в комплектацию). Не используйте перезаряжаемые батареи (аккумуляторы).
* Если аккумуляторы «потекли», немедленно удалите их.
* Чтобы сохранить выбранные параметры кормления не вынимайте батареи (например, при их замене) на срок свыше пяти минут.
* Хотя батареи рассчитаны на длительный срок работы, перед длительных отсутствием рекомендуем заменить их на новые.
* Всегда заменяйте батареи, когда начинает моргать красный светодиодный индикатор.
* Использованные батареи необходимо утилизировать в специальные контейнеры, предназначенные для батарей.
* Установите автоматическую кормушку на расстоянии, по крайней мере, 2,5 см от передней панели (рис. А), для того, чтобы гарантировать свободное открывание переднего люка.
* Не устанавливайте кормушку в местах, где возможны образование брызг воды и с высокой относительной влажностью.
* Не помещайте в бункер слишком много корма, особенно, в случае, если корм имеет очень мелкие гранулы.
* Эта автоматическая кормушка не предназначена для подводного использования.
* Автоматическая кормушка CHEF PRO может быть установлена в аквариумы CAYMAN или STAR (в аквариуме CAYMAN, после того, как автоматическая кормушка установлена, мы рекомендует держать дверцу люка крышки открытой для более интенсивной вентиляции).

**ПРОГРАММИРОВАНИЕ**

* **P1 / P2 / P3:** Программирование частоты ежедневного кормления (до 3 кормлений в день).

**Пример:** сейчас 8:00; Вы нажимаете кнопку Р1, автоматическая кормушка будет выдавать порцию ежедневно в 8:00. Чтобы запрограммировать второе и третье кормление, соответственно нажмите кнопки Р2 и Р3. Если оба светодиодных индикатора горят одновременно, время еще не установлено.

* **+ 2 h**: Регулирование промежутка времени между установленным временем и первым, вторым и третьим кормлением осуществляется с помощью этой кнопки: после нажима на эту кнопку несколько раз (в зависимости от необходимого интервала), нажмите кнопки Р1, Р2 или Р3 в течение 3 секунд (светодиодный индикатор при этом постоянно вспыхивает желтым цветом). Как только программирование будет закончено, светодиодный индикатор вспыхнет так много раз, сколько кнопка +2 h была нажата, что позволяет Вам убедиться, что вы запрограммировали автоматическую кормушку правильно.

**Пример:** Вы включили автоматическую кормушку в 8:00 и хотите установить два ежедневных кормления в 12:00 и 18:00:  
- нажмите кнопку +2 h дважды;  
- нажмите и удерживайте кнопку Р1 в течение 3 секунд (желтый светодиодный индикатор вспыхнет дважды, указывая временной интервал 4 часа от текущего времени);  
- нажмите кнопку +2 h 5 раз;  
- нажмите и удерживайте кнопку Р2 в течение 3 секунд (желтый светодиодный индикатор вспыхнет 5 раз, указывая интервал времени 10 часов от текущего времени).

* **P1 + P3:** Переводит автоматическую кормушку в спящий режим (STAND-BY) (пища быдет подаваться в аквариум только при нажатой кнопке MANUAL); чтобы включить предыдущую программу, одновременно нажмите на эти кнопки еще раз. В спящем режиме светодиодный индикатор периодически медленно вспыхивает желтым цветом. Эта функция позволяет Вам использовать автоматическую кормушку тогда, когда это потребуется, когда вы будете в отлучке.
* **MANUAL (РУЧНОЙ РЕЖИМ):** Ручное кормление, независимо от запрограммированных параметров и спящего режима.
* **P1 + P2:** СБРОС (RESET) всех установленных программ.

**BATTERY (БАТАРЕЯ)**  
Когда красные светодиодные индикаторы начинают медленно вспыхивать, заряд батарей низок и работа автоматической кормушки возможна в течение еще двадцати дней. **Предупреждение!** Если красные светодиодные индикаторы вспыхивают часто, автоматическая кормушка будет работать неправильно!

**ЗАГРУЗКА КОРМА**

* Убедитесь, что автоматическая кормушка находится в выключенном состоянии (отверстие выброса корма закрыто откидной заслонкой, установленной на корпусе шнека);
* сдвиньте крышку кормового бункера, расположенную на его верхней части и удалите ее (рис. С);
* заполните бункер кормом (хлопья или гранулы), стараясь не переполнять бункер;

**Предупреждение!** Если Вы повернете шнек при открытой сдвижной крышке бункера, шнек будет заблокирован. Снимите и установите сдвижную крышку заново, включите автоматическую кормушку еще раз.

**РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЪЕМА ПОРЦИЙ КОРМА**  
Есть четыре различные съемные вставки, которые устанавливаются на выходе из кормового бункера в зависимости от применяемого корма:

* две съемные вставки, используемые при скармливании ГРАНУЛИРОВАННОГО КОРМА. (мы рекомендуем использовать гранулы размером не более 1 мм);
* две съемные вставки, частично закрывающие выходное отверстие кормового бункера на 1/3 и 2/3; их рекомендуется применять для хлопьевидного корма

Выбрав съемную вставку и заполнив кормовой бункер кормом, рекомендуется проверить работу автоматической кормушки (кнопка MANUAL), чтобы убедиться в правильно выбранной порции корма (корм должен быть съеден рыбками в течение 3 минут).

**Предупреждение!** Чтобы гарантировать правильную работу автоматической кормушки, убедитесь, что съемные вставки были правильно (до щелчка)  
вставлены в направляющие.

**ОБСЛУЖИВАНИЕ: ОЧИСТКА КОРМОВОГО БУНКЕРА**

Чтобы полностью очистить кормовой бункер, его можно легко отсоединить от моторного блока автоматической кормушки:

* перенесите автоматическую кормушку в место, где будет производиться очистка бункера;
* нажмите две кнопки, находящиеся по бокам панели управления и вытащите кормовой бункер
* потянув, снимите откидную заслонку
* снимите сдвижную крышку кормового бункера, одновременно нажав на две боковые кнопки;
* тщательно вымойте кормовой бункер (не используйте моющие или химические препараты!);
* соберите кормовой бункер в следующем порядке: корпус кормового бункера > шнек > крышка кормового бункера > сдвижная крышка > откидная заслонка; убедитесь, что шнек установлен правильно, закрывая выходное отверстие из кормового бункера;
* присоедините кормовой бункер к моторному блоку.

**ОБСЛУЖИВАНИЕ: ЗАМЕНА БАТАРЕЙ**

Мы рекомендуем всегда заменять батареи:

* перед длительным отсутствием;
* когда светодиодный индикатор красного цвета медленно вспыхивает;
* после того, как автоматическая кормушка длительное время не использовалась.

Замените батареи следующим образом:

* откройте люк батарейного отсека;
* удалите разряженные батареи и вставьте новые,
* проверьте правильность установки батарей (см. значки полярности, выдавленные на пластмассовом корпусе);
* закройте люк батарейного отсека.

**Предупреждение!** Неправильно установленные батареи могут вывести из строя электронную схему управления таймером автоматической кормушки!

*Ferplast, Италия*

[**ЗООМАГ24.РФ**](http://зоомаг24.рф/akvariymistika/akvariumnoe-oborudovanie)

Интернет магазин [**ЗООМАГ24.РФ**](http://зоомаг24.рф/akvariymistika/akvariumnoe-oborudovanie)